**Топите печь безопасно**

С приходом холодов наблюдается значительный рост пожаров по причине нарушения правил устройства и эксплуатации печей.

Что нужно сделать хозяевам, чтобы тепло домашнего очага было безопасным, а печь служила исправно?

Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или междуэтажными перекрытиями должны иметь утолщение кирпичной кладки – разделку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать непосредственно к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку.

Печи, поверхности труб и стен, в которых проходят дымовые каналы, должны быть исправными, без сквозных трещин,  
а для определения на ранней стадии трещин в дымоходе в объеме чердачного помещения – оштукатурены и побелены.

Дымовые трубы печей должны периодически очищаться от сажи (исходя из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год.

Ежегодно перед отопительным сезоном необходимо проводить проверку исправности печи, дымовых труб (каналов).

Зола, угли и шлак, удаленные из теплогенерирующих аппаратов, печей, должны быть пролиты водой до их полного затухания.

Участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием эксплуатируемых теплогенерирующих аппаратов (печей), работающих на твердом виде топлива, должен быть защищен негорючим материалом шириной не менее 0,5 метра и длиной не менее 0,7 метра. Размещение горючих веществ и материалов на нем не допускается.

Следует помнить, что топка печи в течение длительного времени приводит к перекалу отдельных её частей. Поэтому рекомендуется её топить не чаще 2-3 раза в день по 1-1,5 часа. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.

**При эксплуатации печей** **не допускается:**

-осуществлять топку при наличии обрушения кладки свода топливника;

-применять для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

-осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением случаев, когда конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником;

-их перекаливание;

-размещать горючие вещества и материалы на них и в непосредственной близости от топочных отверстий;

-осуществлять топку углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

-оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

Будьте бдительны! Соблюдение этих правил позволит предотвратить несчастье.